附件1

烟花爆竹落后生产工艺和机械设备淘汰目录（第一批）（征求意见稿）

序 号	类别	具体工艺、设备	淘汰时限	淘汰原因	替代技术、设备
1	生产工艺	爆竹类产品手工混药装药	2025年底	在爆竹、双响、彩菊、吐珠、喷花、组合烟花内筒的混药、装药等环节涉裸药，安全风险高，手工作业时人与药物直接接触，摩擦、撞击、静电等极易引发爆炸，势必造成人员伤亡。目前已有较为成熟可靠的机械设备可替代手工工艺，实现人药隔离操作，提高本质安全水平。	采用混装药一体机、自动化组装生产线等实现人药隔离操作的自动化机械设备或生产线。
2	双响手工混药装药	2026年底
3	彩菊手工混药装药	2026年底
4	吐珠类产品手工装药	2026年底
5	组合烟花内筒手工混药装药 （专业燃放类产品除外）	2027年底
6	组合烟花手工装发射药和组装内筒（专业燃放类产品除外）	2027年底
7	喷花类产品手工装药（专业燃放类产品除外）	2028年底
8	无粉尘收集设备的爆竹结鞭	2026年底	无粉尘收集设备的爆竹结鞭工艺会产生大量粉尘，易形成爆炸性粉尘环境，安全风险高。	采用实现粉尘收集的爆竹结鞭机或安装配套粉尘收集设备。
9	机械设备	双响瀑布式装药机	2026年底	双响、组合烟花内筒瀑布式装药会产生较多的余废药且伴有大量粉尘，形成爆炸性粉尘环境，安全风险高。	采用实现点对点装药的自动化机械设备或生产线。
10	组合烟花内筒瀑布式装药机	2027年底